南京宝色股份公司

采购文件

项目编号：设-采-2024-01号

一、项目概况

1.项目名称：南京宝色股份公司（以下简称“采购人”）所需移动式空压机及相关服务采购。

2.项目地点：南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街路15号；使用地点：南京宝色厂区。

3.采购内容、数量及规格：移动空压机一台，主要参数如下：排气压力：≥3.5MPa；排气量：≥30m3/min。按生产厂家标准型报价。排气口油水含量：≤0.1ppm。

4.采购方式：采购人自行组织进行本次采购，本次采购方式为竞争性谈判，采购人以采购公告的方式由供应商自行申报参加本次采购项目。

二、供应商的资格条件

 见《采购公告》。

三、技术规格等要求

**（一）货物需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | 货物名称 | 数量 |
| 设-采-2024-01号 | 移动式空压机 | 1台 |

供应商须完成所有采购内容交付，及采购人操作维护人员培训，直至双方共同验收、试用合格，交付采购人正常使用。

**（二）设备用途**

采购1台移动式空压机，主要用于大型压力容器产品压力试验。

**（三）使用条件和环境**

1.运行环境：室内；

2.电源：380VAC±10% 50HZ±2% 三相五线制；

3.环境温度： -10～+45℃；

4.相对湿度：≤90%。

**（四）移动式空压机主要技术参数及技术要求**

1.主要参数如下：

排气压力：≥3.5Mpa，排气量：≥30m3/min左右。

通过增加过滤装置，排气口油水含量：≤0.1ppm。

配置要求：建议配置进口/国产优质柴油发动机，但是要保证质量，确保具备连续正常运行48小时能力。

轮式移动，带牵引杆，同时配置起重机吊运吊点（要确保调运平衡）。

2.动式空压机技术参数表

|  |  |
| --- | --- |
| **型号Model** |  |
| 气体介质Gases | 空气Air |
| 压缩级数No of compression stage | ≥2 |
| 大气压力Atmospheric pressure （kg/cm2A） | 1.033 |
| 环境温度Ambient temperature （℃） | -10℃—45℃ |
| 相对湿度Relative humidity （%） | ≤90% |
| 排气量Free air deliver （m3/min） | ≥30.0 |
| 排气压力Discharge pressure （Mpa） | 3.5和4.0 |
| 排气温度Displacement temperature （℃） | ≤70℃ |
| 发动机功率Motor Power （Kw） | ＞400 |
| 发动机转速 Motor speed（rpm） | ＞1800 |
| 排放标准 Emission standard | 国Ⅲ或优于国Ⅲ |
| 柴油油箱容量 Diesel fuel tank capacity（L） | ＞500 |
| 冷却方式 Cooling way | 风冷等 |
| 安全保护装置Safety protection device | 高温、高压、堵塞、过流、缺相、逆相、电压不稳等 |
| 保养指使装置Maintenance to device | 空滤芯、水滤芯、冷却水、润滑脂、机油、机滤等 |
| 微电脑控制器Microcomputer controller | 调速、自动控制、状态显示 |
| 空气出口尺寸  Air Outlet size（Inch） | DN65 （PN40-8孔法兰） |
| 噪声 | ≤98dB |

3.压缩机配置明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **部件名称** | **品牌** |
| 1 | 发动机 |  |
| 2 | 压缩机主机 |  |
| 3 | 控制器 |  |
| 4 | 电瓶 |  |
| 5 | 油气桶 |  |
| 6 | 散热箱 |  |
| 7 | 风扇 |  |
| 8 | 联轴器 |  |
| 9 | 进气阀 |  |
| 10 | 温控阀 |  |
| 11 | 油滤 |  |
| 12 | 安全阀 |  |
| 13 | 回油单向阀 |  |
| 14 | 压力传感器 |  |
| 15 | 温度传感器 |  |

4. 保护功能

能精确的检测柴油液位、供气压力、排气温度，并通过通信，实时控制发动机转速，读取发动机的实时转速、油压、水温、电池电压、发动机进气口压力、进气口温度、瞬时油耗、发动机故障等信息，显示到显示屏。根据用户设定数据，对空压机参数进行监控，发出相应的控制信号，并能通过声光信号进行报警。

5.其它要求

1.供应商应在响应文件中给出供货范围内的货物简要说明，针对排气压力3.5MPa进行报价及易损部件的清单、品牌和费用一览表，并给出能够提供易损件的单位名称和联系方式。

2.供应商在响应文件中针对排气压力3.5MPa空压机部分、柴油机部分和油气过滤部分分别给保养时间、保养耗材、保养费用和保养单位名称，联系人及电话（参照汽车保养说明书）。



**（五）交付使用期：**合同生效30天内，所有设备交付采购人，安装调试结束且具备使用条件。

**（六）验收标准：**应符合采购文件及合同所有技术要求，及国家及行业相关标准要求。

**（七）供应商向采购人提供以下技术资料：**

1、使用说明书：至少包括：a.设备用途及特征；b.设备主要技术规格及参数；c.外观图及主要部件结构图。d.原理图、电气接线图；e.设备的使用、维护及故障处理。

2、产品合格证一份。

**（八）设备调试**

1. 设备到货后且收到采购人通知后3个工作日内供应商派员到采购人现场与采购人共同对设备进行开箱验货，并进行后续的设备调试工作；

2. 调试周期3个工作日内完成，安排合适的技术人员对采购人操作人员进行技术培训，培训时间不少于5个工作日，培训人员具体包括：

（1）操作人员：具体操作方法、理论基本知识、安全知识等；

（2）维修人员：设备的保养、维修，易损件的定时配备等。

四、报价要求及其计算方法：

供应商的报价应包含完成设备交付所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、专利费、运输费、保险费、税费等。

五、响应保证金要求

1.供应商应于 2024年4月28日9时前向采购人交纳响应保证金壹万元整。

2.若供应商与采购人已有业务往来，采购人对供应商有未付清的款项，且未付款金额大于响应保证金金额，则供应商可以免交保证金，采购人有权从未付清款项中扣除相应金额作为响应保证金。

3.响应保证金交纳方式：电汇。供应商应在规定时间前通过本公司基本账户电汇至采购人账户。采购人收款账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行南京分行江宁支行；

账 户 名：南京宝色股份公司；

账 号：9313 0154 7000 0015 2。

**请务必在电汇单的附言中注明“项目编号：设-采2024-01号”及汇款用途“保证金”。**

3.采购活动结束后，成交供应商的响应保证金自动转为履约保证金；未成交的供应商的响应保证金30个工作日内无息退还。

4.供应商发生下列情形之一者，保证金将不予退还：

（1）供应商提交响应文件后在评审有效期内自行撤销；

（2）成交的供应商未按规定的时间、内容与采购人签订合同（含技术协议），或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者主动放弃成交资格的；

（3）供应商之间存在串通报价的行为，或者供应商和其关联方共同报价；

（4）供应商有其他违法、违规或违纪行为。

六、响应文件的编制要求及有效期

1.供应商应在规定时间前向采购人提交响应文件纸质正本一份，纸质副本一份。供应商应在所有封口外加盖单位公章和法定代表人印鉴，在响应文件的封套上写明“采购人名称：南京宝色股份公司；项目编号：设-采-2024-01号；2024年4月28日10时前不得开启”字样。

2.响应文件正本格式及顺序：数量1份，在封面中的“响应文件”下方注明正本。文件封面格式见附件。

3.响应文件所列内容及装订顺序如下：

（1）响应函，格式见附件；

（2）报价单：（如有分项报价可附表）；

（3）交货期承诺：（名称、数量、到货时间、安装调试时间、交采购人验收时间等）；

（4）质保期限、服务承诺 ；

（5）法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书（原件），格式见附件；

（6）资格证明文件：

a.提供营业执照（复印件）；

b.银行资信证明原件；

c.信誉承诺书（原件）；

d.供应商业绩表及类似业绩合同（复印件）；

 e.信誉承诺。

（7）廉洁承诺书,格式见附件；

（8）偏离表,含技术偏离和商务偏离,格式见附件。

除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删,否则，响应文件无效。

**供应商对技术要求、交货期、付款条件等若发生与采购文件要求的偏离，则务必在《偏离表》中注明（《偏离表》格式见附件），如未注明表示默认采购文件的要求。提醒供应商注意：偏离可能会导致响应文件无效，请供应商谨慎对待偏离内容。**

七、评审依据、标准、程序

1.本次采购工作由采购人谈判小组负责,评审会由采购人相关人员及专家、监督部门代表组成。

2.递交响应文件的供应商，应在规定时间、地点由法定代表人或者委托代理人参加采购人组织的现场项目评审会。若供应商委托代理人参加的，代理人应出具合法有效的供应商法定代表人授权书，并提供本人身份证复印件。授权委托书模板见附件响应文件格式要求。

3.采购人将在规定时间和地点召开现场项目评审会。供应商的法定代表人或其被授权人现场签到，并确认其身份。

4.采购人对所有密封的响应文件按顺序启封。拆封响应文件后，即审核响应文件及报价并进行响应文件澄清，根据采购文件及国家有关规定评审。

5.评审时，监督人员和供应商现场检查响应文件的密封性，确认无误后由工作人员拆分响应文件，宣读供应商名称并进行资质审查。采购人的谈判小组对供应商的资质是否符合采购文件要求逐一进行审查。

6.谈判小组在谈判的结果基础上要求供应商进行两轮或多轮报价，**采用经评审最低价法**，将供应商从低价到高价进行排序，推荐价格最低且最能满足采购要求的1-2名供应商为成交候选人。

7.谈判小组评审结束后，采购人履行内部手续后在中国采购招标网、采购人官网进行评审结果公示。

8.成交供应商应在规定期限内和采购人签订合同。

八、合同主要条款

1.成交供应商应在规定期限内，根据采购文件和响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

2.付款条款：

（1）预付款：合同签订后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额30%的预付款；

（2）发货款：设备初验合格后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额30%的发货款，收款后5个工作日内开具全额13%增值税发票；

（3）验收款：设备终验合格后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额30%的验收款；

（4）质保金：剩余合同总金额10%的货款作为质保金，于质保期满后，设备无任何质量问题，成交供应商无违约情形，采购人一次性无息支付给成交供应商。

**成交供应商应接受承兑汇票支付货款。**

3.质保期及售后服务

（1）设备整体质保期1年，从设备终验收合格且开具合同发票之日起算。质保期内若发生故障，成交供应商在接到采购人通知后1小时内做出响应，在电话中不能直接解决的，派人在4小时内赶往现场免费排除故障、修复或更换零部件。

（2）质保期满后，如设备出现故障，成交供应商在接采购人通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到采购人现场，排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

3.延期交货的违约责任：所有设备必须在规定的期限内交付采购人使用，若成交供应商延期交货的，每天付合同价0.1%的违约金。

九、廉洁承诺

供应商应当在响应文件中提交签章俱全的《廉洁承诺书》。未按要求提供《廉洁承诺书》的，报价文件无效。

十、供应商须知

1.本次采购活动为采购人组织的内部采购，执行采购人的相关规定、制度、程序；

2.为保证实施会场秩序，每个供应商只允许派两名代表参加实施会议；

3.参加会议人员不得迟到、早退或中途离开；不得相互讨论、大声喧哗或在会场内随意走动；

4.会议过程中不得随便发表议论，干扰会议正常进行，发言须征得主持人同意；

5.自觉关闭通讯工具，会场内不得接听、拨打移动电话；

6.严禁使用手机、其它器材进行录音、录像或将其置于评审会场内；违者，取消其参与采购人采购活动资格；

7.采购结果由采购小组按采购文件确定的标准、方法集体商讨，共同决定，并对采购结果负责，不接受供应商的异议、质询；供应商对实施过程、结果的质疑可向采购人监督部门提出；

8.当对采购文件的文字、内容产生异议时，解释权归采购人；

9.对违反相关规定，干扰、破坏、影响会场秩序和实施会正常进行的单位和个人，经采购小组决定，将取消其参与采购人采购活动资格，同时作为不良记录登记在案，禁止其一年内参加采购人组织的采购活动。

十一、其他要求

1.供应商应自行承担采购文件制备和递交过程的全部费用，无论成交与否，采购人均不承担。

2.供应商应仔细阅读采购公告和采购文件。采购文件所要求的资料未完全提供或所提交的响应文件不能实质性响应采购文件的要求（如：交货期），将造成废止。

3.任何供应商要求对采购文件澄清的内容，应在评审会开始时间48小时前以书面传真的方式提交给采购人，采购人将对要求澄清的问题做出书面或电子邮件答复**，并通知供应商。**

附件：供应商响应文件格式要求

南京宝色股份公司

响应文件

正 本

项目编号：

项目名称：

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

联系电话：

日期： 年 月 日

一、响 应 函

**致南京宝色股份公司：**

针对贵方 （项目名称）（项目编号： ），经详细研究后，我方决定参加该项目的采购活动并提交响应文件，同时宣布同意如下：

1.按采购文件规定要求，响应总价为（大写）人民币 元，报价明细见《报价单》。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。

3.我们完全接受贵方一贯的合同条款及在采购公告和采购文件中所列的内容。

4.同意向贵方提供贵方可能要求的与响应文件有关的任何证据或资料。

5.一旦我方成交,我方将严格履行合同的责任和义务,并保证按合同规定的时间交货，交付贵方验收、使用。

6.我方提供的响应文件的有效期为 日。

7.我方通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

响应单位（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

二、报价单

（如有分项报价可附表）

三、交货期承诺

（名称、数量、到货时间、安装调试时间、交采购人验收时间等）

四、质保期限及服务承诺

**五、法定代表人身份证明或法定代表人授权书**

**法定代表人身份证明**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号： ）

致南京宝色股份公司：

 （供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 （法定代表人姓名）是我公司的法定代表人， 职务为\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件。

供应商（公章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权书**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号： ）

致南京宝色股份公司：

 （供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

 （授权人姓名）特授权 （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

 我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

后附被授权人身份证复印件。

授权人（签名）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 被授权人（签名）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商（公章）：

日期： 年 月 日

**六、供应商资质证明文件**

1.营业执照副本复印件；

2.最新的银行资信证明复印件；

3.资质证书复印件，如ISO9001等认证证书；

4.2021年4月至2024年4月期间的业绩文件；

5.信誉承诺。

**七、廉 洁 承 诺 书**

**南京宝色股份公司**：

在参与贵方 项目（项目编号： ）的采购过程中，我方将按照采购文件要求参与采购项目响应工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用。

（三）不以任何理由安排贵方人员参加健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在实施会前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方参与采购项目资格，并扣除我方响应保证金。在成交后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方响应保证金，终止合同签订。给贵方单位造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照《廉洁从业协议书》的相关条款追究我方责任。

承诺人（公章）：

日期： 年 月 日

八、偏离表

（含技术偏离和商务偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件偏离内容 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商（公章）：

日期： 年 月 日